|  |
| --- |
| **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**Resultado de imagem para UFF LOGO**FACULDADE DE VETERINÁRIA****Fazenda Escola Cachoeiras de Macacu****Unidade de Pesquisa Experimental em Caprinos e Ovinos** |
| ***PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO*** | **No:** 003 | **PÁGINA No:** 1/1 |
| **SETOR:** UniPECO |
| **TAREFA: Uso do Destilador**  |
| **RESPONSÁVEL: M.V. Mário Balaro**  | **REVISÃO No: 01** |
| **MATERIAIS** |
| * Destilador
 | * Água Corrente
 |
| **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO** |
| * Verificar se há água no reservatório (recipiente com tampa de rosca atrás do equipamento). Caso haja necessidade de completar o volume de água, utilizar água da torneira do setor de esterilização (ela é filtrada).
* Ligar o aparelho na tomada. **Observe que ela é 220V.**
* O equipamento desligará sozinho quando a água a ser destilada acabar.
* Ao utilizar a água destilada, desacoplar o filtro de carvão ativado. Não deixar de retornar o filtro para o lugar, após o uso.
* Manter a resistência e o suporte do destilador limpos.
 |
| **OBSERVAÇÕES** |
| * Cuidado ao manipular os filtros do destilador.
 |
| **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS** |
|  |
| Elaborado por: Felipe BrandãoData: 20/07/2017 | Revisado por: Mário BalaroData: 20/07/2017 | Aprovado por: Data: |